Capitolato tecnico accessori per monitor interattivi

Pos.

Q.tà

**1**

**1**

**CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO**

Carrello con portata 150kg. Attacco VESA standard fino a 800x600. Ruote piroettanti di cui due con freno. Base con dimensioni minimo 100x50 cm. Ripiano per apparati audio video dimensioni minimo 60x25 cm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos.**2** | Q.tà**1** | **WEBCAM 4K INTEGRATA NELLO SCHERMO INTERATTIVO** |
|  |  | Webcam professionale 4K – UHD @ 30fps per videoconferenze, grandangolo a 120°, auto-focus, array di microfoni omnidirezionale, sensore CMOS, riconoscimento facciale. Clip per top monitor integrata, stand per scrivania e vite di montaggio per treppiede. Connessione USB 3.0. Per la perfetta integrazione della Webcam con lo schermo interattivo, webcam e Monitor interattivo devono essere tassativamente dello stesso produttore. |
| Pos. | Q.tà |  |
| **3** | **1** | **PC OPS CORE i5** |

PC per montaggio interno agli schermi interattivi, Processore Core i5 di 7° generazione, RAM 4GB, SSD 250GB SATA, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, sistema operativo Windows 10 Pro, kit tastiera e mouse wireless.

**www.siadsrl.net**